智能高端煤机装备生产项目门式起重机报价表(附件3)
一、技术参数要求
	序号
	参数名称
	技术要求
	备注

	1
	额定起重量
	20 t
	

	2
	整机工作级别
	A5
	

	3
	跨度（轨道中心距）
	25 m
	

	4
	起升高度
	12 m
	

	5
	操作方式
	空操
	

	6
	轨道型号
	43kg/m
	

	7
	轨道两侧悬臂长度
（轨道中心向外悬臂长度）
	6 m
	

	8
	使用环境
	室外露天
	

	9
	结构形式
	门式起重机、箱型
	

	10
	供电方式
	铜裸线
	


二、其他要求
1、结构形式为：欧式结构；大车、小车为三合一变频驱动；未特别备注的升降均为双速；
    2、电机及减速器选型：大车、小车选用SEW，升降选用江苏国贸、浙江传动；
    3、主要电气元件为：正泰/德力西,其余为供方公司标准；
    4、报价内容包含继电器（滑触线为裸铜线），不包含轨道和滑触线；
    5、设备报价为交钥匙工程，报价中包含各天车的手续申报办理；
    6、起重机整体颜色:GSB淡黄色Y06,司机室安装方式、滑线类型及滑线与司机室相对位置信息等另行约定。
    7、请提供起重机各运行机构运行速度；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]    8、工作级别A5；
9、交货周期合同签订后两个月。
三、报价：人民币(大写)：             (￥:          )

报价人（签字）：                         报价单位（盖章）：

2026年     月    日
